墙面乳胶漆施工的质量验收标准

墙面涂料，又称墙面乳胶漆。我们在施工队施工时就要监督其是否规范：基础墙面一般不很平整，所以至少要刮两遍腻子。腻子必须完全干燥后才能涂刷涂料，依据不同的地区气候条件，一般要干燥10天左右。涂料在桶中容易沉淀，涂刷之前应搅拌，使颜色均匀。使用的刷子不能总掉毛，涂料施工的工具为辊刷和排笔。涂刷过程中还要连续操作，以防墙面出现明显的接头痕迹。墙面涂料的验收至关重要。

墙面涂料验收时，外观上不得有以下毛病：

●裂纹刚涂刷完的墙面这种现象不会马上发现，要经过一些时间才可发现。

●表面粗糙有疙瘩一是涂料本身的原因，二是基层不平整造成的。

●起皮一层一层的墙皮脱落，墙面甚至露出基层。

●起泡部分的地方出小鼓包。

●流坠像水流一样流淌的印迹。

●刷花横竖色彩不均匀，有明显的刷子刷过的痕迹。

另外，墙面涂料验收时最好在白天自然光下进行，因为灯光容易掩盖局部不容易发现的地方。自然光下验收之后可拉上窗帘再以灯光观察，因为灯光照射下，可以发现墙面不平整的问题。